ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дезинфектор предназначен для мелкодисперсного распыла водного раствора дезинфицирующих веществ с целью повседневной дезинфекции поверхности кожи и одежды.

2. Габаритные размеры дезинфектора представлены на чертеже общего вида.

3. Масса, кг − не более 2.

4. Объём ёмкости с дезинфицирующим раствором, л − 0,5.

5. Токопотребление:

- напряжение, В − 220 (питание от сети, длина электрошнура − 5 м);

- максимальная мощность, Вт − не более 50.

6. Характеристики распыла:

- расход дезинфицирующего раствора, см3/мин − до 200;

- размеры капель, мкм − 10÷50;

- длина факела распыла, мм − до 800.

7. Стоимость деталей для сборки дезинфектора ~ 1900 руб. (возможно снижение на 10÷20% при оптовых закупках).

8. Трудоёмкость сборки дезинфектора, ч/день − до 0,1.

9. Для сборки дезинфектора нужны: отрезной станок (можно заменить ручной болгаркой, желательно с приспособлением для точной отрезки), сверлильный станок (можно заменить ручной дрелью и приспособлением для сверления), рабочее место для ручной пайки (нужен ручной паяльник на 50÷100 Вт), слесарное рабочее место и слесарный инструмент (слесарный стол, слесарные тиски, обычные ножницы, линейка или приспособление для замера длинны проводов и шлангов, отвёртка).

10. В комплект документов на дезинфектор входит: ТУ на дезинфектор, чертёж общего вида, сборочный чертёж со спецификациями, подсборками и деталировкой, перечень покупных изделий, прайс-лист стоимости покупных изделий с указанием сайтов для их покупки.

11. Стоимость комплекта документов 1000 тыс. руб. (один миллион рублей). Покупка комплекта означает конфиденциальность и эксклюзивность прав покупателя на конструкцию дезинфектора (будет прописано в договоре о покупке).